TCPEchoClient：

使い方：  
TCPEchoClient <Server IP> [<Echo Port>]

オプション：

なし

引数：

<Server IP> : 接続先IPアドレス

<Echo Port> : 接続ポート（省略時７）

戻り値：

なし

機能：

Serverとコネクションを確立。

メッセージを送信し、返信を受け取り標準出力する。

Quitを入力するとプログラムは終了する。